KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA
TIT V 6., 7., 8. RAZREDU

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE TEHNIČNE RISBE

PRAVILNOST

	A
	Popolnoma pravilno narisana risba, pravilna uporaba debelih in tankih črt, črtkanih črt za nevidne robove, dopustna manjša napaka. Ni nikakršnih dvomov glede branja risbe.

	B
	Risba vsebuje nekaj manjših napak, v glavnem pa je pravilno narisana. Obstajajo samo rahli dvomi glede pravilnosti branja.

	C
	Risba vsebuje veliko napak, učenec ni upošteval pravil tehničnega risanja. Obstajajo dvomi glede branja risbe.


ESTETSKI VIDEZ

	A
	Izdelek je jasen, čist, ni spackan in zradiran ali z žlebički, ki nastanejo od premočnega pritiskanja s pisalom.

	B
	Risba je dovolj lepa, čista in jasna, z nekaj manjšimi poškodbami površine.

	C
	Risba je zelo nečista, zmečkana ali celo raztrgana, na njej je več zapackanih površin od pretiranega popravljanja in pritiskanja s pisalom.


OPISNO POLJE

	A
	Pravilno in lepo izpolnjeno opisno polje. Pomožne črte dovolj rahle, črke poudarjene in napisane po pravilih tehničnega pisanja, dopustna manjša napaka.

	B
	V glavnem pravilno in lepo izpolnjeno opisno polje. Nekaj manjših napak in nekaj manjših neestetskih izvedb.

	C
	Opisno polje vsebuje precej napak (pomožne črte krive, premočno zarisane ali celo ročno dorisane, pri pisavi veliko nepravilnosti), tudi estetsko precej slabo izvedeno.
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KRITERIJ ZA OCENJEVANJE IZDELKA

UPORABA MOŽNIH DELOVNIH POSTOPKOV

	A
	Uporabljeni vsi možni obdelovalni postopki: žaganje, vrtanje, upogibanje, brušenje, poliranje, ustrezna površinska zaščita.

	B
	Uporabljena večina predvidenih obdelovalnih postopkov, vendar ne vsi.

	C
	Uporabil polovico ali manj možnih obdelovalnih postopkov.


PRAVILNA IZVEDBA DELOVNIH POSTOPKOV

	A
	Vsi uporabljeni obdelovalni postopki so pravilno izvedeni.

	B
	Večina obdelovalnih postopkov je pravilno izvedena.

	C
	Zelo pomanjkljiva izvedba uporabljenih obdelovalnih postopkov.


UPORABA VARNOSTNIH PRIPOMOČKOV PRI DELU

	A
	Dosledno in samostojno uporabljal varnostne pripomočke

	B
	Večinoma samostojno uporabljal varnostne pripomočke, potrebno enkratno opozorilo.

	C
	Zelo nedosledno uporabljal varnostne pripomočke, potrebna večkratna opozorila.


UPORABNOST, ZASNOVANJE IZDELKA
	A
	Izdelek je v celoti uporabno zasnovan in tudi ustrezno izdelan, da funkcionira.

	B
	Izdelek je uporabno zasnovan, vendar ni najbolj ustrezno izdelan za funkcionalnost.

	C
	Izdelek ni uporabno zasnovan in ni izdelan, da funkcionira (niti kot okrasni predmet, niti kot uporaben predmet).


USTVARJALNOST PRI ZASNOVI IN IZDELAVI (ORIGINALNOST)
	A
	Izdelek je originalen, vidi se lastna ustvarjalnost in domišljija.

	B
	Izdelek je pretežno narejen po danih predlogih, idejah, dodano je le malo ustvarjalnosti in originalnosti.

	C
	Izdelek je v celoti narejen šablonsko glede na dane ideje in predloge.
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KRITERIJ ZA USTNO OCENJEVANJE 

POZNAVANJE POJMOV, PODATKOV ZAKONITOSTI, RAZUMEVANJE SNOVI

	A
	Zna razložiti vse pojme, pozna podatke, povezuje prejšnje znanje z novim, razlikuje vzroke in posledice; brez pomoči učitelja oz. njegovi minimalni pomoči.

	B
	Zna razložiti nekatere pojme, pozna nekatere podatke, pojave in procese, težje povezuje novo in staro znanje – rabi pomoč učitelja.

	C
	Pomanjkljivo navaja temeljne pojme, podatke in procese; pomanjkljivo razume novo snov, zelo slabo povezuje novo in staro snov; tudi s pomočjo učitelja težko razume vzroke in posledice.


RAZLAGA, PRIMERI

	A
	Razlaga je razumljiva, jasna, uporablja prave besede, navaja originalne primere.

	B
	Razlaga je približna, tudi z napakami; primeri so povzeti in deloma ustrezni.

	C
	Razlaga je pomanjkljiva ali je ni; prav tako primeri, ki so povzeti ali neustrezni.


PREDSTAVITEV

	A
	Samostojno, tekoče in celostno predstavi svoje znanje.

	B
	Zatikajoče, nepopolna, vsebuje samo gola dejstva.

	C
	Zelo zatikajoče in pomanjkljiva ali razlage celo ni
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